**Процесс подготовки**

1. Плитка должна храниться в проветриваемом месте, защищенном от снега, дождя и солнечного света. Если плитка хранится на открытом воздухе, она должна быть обернута во избежание повреждений. Поврежденные плитки должны быть убраны с места установки. Дополнительно требуется не менее 10% от общего объема плитки, на случай ошибок, обрезки и для будущих нужд или замены. Однако запас плитки может понадобиться и больший, это может зависеть от размера помещения и расположения самой плитки и дизайна её укладки.
2. Температура в помещении должна поддерживаться на уровне 65 ~ 85 F (18 ~ 29 С), по крайней мере в течение 72 часов до и после установки. **Плитка также должна быть перемещена в зону монтажа за 48 часов до установки и храниться исключительно в горизонтальном положении небольшими стопками лицевой стороной вверх.** Это придаст продукту эластичность, упростит укладку и сведет к минимуму риск расхождения швов после укладки. Следует избегать экстремальных холодных и горячих температур. Плитка должна устанавливаться при температуре в 18-29 С. Пожалуйста, обратите внимание, что бетонный пол при определённых условиях может быть до десяти градусов холоднее, чем температура в помещении. Температура бетонного пола должна также быть не ниже 16 гр.С.  Пол, на который устанавливается плитка, должен быть сухим (влажность пола максимум 4,5%, воздуха - максимум 60 % влажности).
3. Подготовка пола - установка свободнолежащей плитки возможна на любые полы, если они сухие, чистые, гладкие и прочные. Плитка **ART CLICK**  может быть уложена на уже существующий упругий пол - линолеум (если он не имеет больших и глубоких повреждений или волн, а также он не должен быть уложен более чем в один слой), старую керамическую плитку, ламинированный паркет. Пол должен быть чистым от пыли, масла, воска, краски, жира, плесени, остатков клея и других инородных материалов, которые могут вызвать появление пятен, и проявиться на плитке. Пол не должен искривляться более чем на 3,0 мм на 3,0 погонных метра, иметь резких выступов и перепадов. Любые трещины, вмятины, пустоты и неровности должны быть заполнены смесью на основе портландцемента. Смеси на основе кальция не рекомендуются, поскольку они могут способствовать росту плесени, плохо обеспечивают связь и прочность сцепления, и имеют низкое сопротивление. **При укладке плитки ART CLICK категорически не приемлемо использование каких-либо подложек (обратите внимание - не проводить аналогии с укладкой ламината). ART CLICK укладывается непосредственно на жесткую поверхность - бетон, фанеру или аналогичные по жесткости поверхности.**
4. Обратите внимание - **мы рекомендуем использовать дополнительную гидроизоляцию, если в помещении возможна повышенная влажность, например гидроизоляционную мастику Kiilto FIBERPOOL.**
5. Проверьте соответствие материалов заказу. Проверьте цвет, размер, и номер пАртии, чтобы убедиться, что все правильно, прежде чем приступить к установке.

**Процесс установки**

1. Замковая плитка предназначена для установки без клея, посредством механического замкового соединения между плитками аналогичному соединению ламината. Плитка **ART CLICK** имеет замок как по длинной так и по короткой стороне. Это несколько усложняет монтаж плитки, т.к. требует обязательной обработки замкового соединения по короткой стороне плитки резиновой киянкой, но такое соединение является более надёжным по сравнению с другими производителями и позволяет производить монтаж плитки **ART CLICK** на не ровную.
2. Перед укладкой убедитесь, что замковые соединения плиток очищены от грязи, пыли и посторонних предметов.
3. Замковая плитка монтируется от стены.
4. Поместите первую планку замковой плитки с выступающим замком по длинной стороне (шип) к стене. В таком положении, замковое соединение плитки в виде "паз" должно смотреть на вас. Замковое соединение по короткой стороне, первой укладываемой плитки, должно располагаться с замком в виде "шип" к стене, а с замком в виде "паз" в строну следующей монтируемой плитки.
5. Монтаж между плитками происходит в следующей последовательности: А - вставляете замковое соединение "шип" по длинной стороне плитки в соединение "паз" по длинной стороне уже уложенной плитки примерно под углом 45 градусов и медленно опускаете в низ до полного соединения плиток между собой. Б - после смыкания замка по длинным сторонам плитки, но до окончательного соединения плиток, начинаете соединять замковое соединение по короткой стороне плитки.
6. Продолжайте укладывать плитку, убедившись, что каждая планка ложится вплотную к прилегающей плитке без щелей и перепадов.
7. Соединения плиток по короткой стороне плитки пробиваете резиновой киянкой до полного и ровного примыкания друг к другу.
8. Для укладки вдоль труб, других неровностей и препятствий, сделайте шаблон из плотной бумаги. Поместите шаблон на плитку и режьте вдоль линий ножницами или острым ножом. Затем положите вырезанную плитку на требуемое место.
9. Плитка монтируется на любые типы полов с подогревом. Рекомендованная температура поверхности пола + 28°С.

**ОЧЕНЬ ВАЖНО**

**Плитка ЭКО Арт Тайл монтируется БЕЗ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ЗАЗОРОВ, вплотную от стены к стене.**